附件：

淮南职业技术学院春申湖校区监控系统

升级改造项目询价文件

**一、项目概述**

淮南职业技术学院现就春申湖校区监控系统升级改造项目公开询价，诚邀具备相关资质的供应商参与投标。本项目旨在对学校春申湖校区视频监控系统进行升级改造。

**二、申请人资质要求**

1、投标人须提供有效的营业执照（或事业单位法人登记证书），且经营范围涵盖监控设备、计算机系统或网络工程等相关内容。

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为中标人：

（1）被市场监督部门列入严重违法失信企业名单；

（2）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（3）被税务机关列入重大税收违法失信主体的。

需提供承诺函。

1. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

需提供承诺函。

1. **申请人业绩要求**

供应商具有2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)的监控、录像或智能化项目相关供货及安装业绩。

注:以响应文件中提供的合同或服务完成证明材料(如验收报告或合同)为评审依据，如上述材料无法体现评审要素的，需另附合同甲方出具的有效证明材料(加盖合同甲方公章)。

**四、采购需求**

1、采购需求前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **内容、说明与要求** |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，供货到采购人指定地点，安装完成调试并经采购人验收合格后付至合同价款的95%。剩余5%一年后无质量问题一次性返还。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南职业技术学院春申湖校区指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 7日 |
| 4 | 免费质保期 | 3年 |

2、采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌或规格或型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 枪型全彩摄像机 | 400万高清全彩网络POE摄像机，最高分辨率2560\*1440，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 | 台 | 31 |
| 2 | 8+2口千兆交POE换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联光口，8口支持POE/POE+供电，最大供电功率120W | 台 | 2 |
| 3 | 16+2口千兆POE交换机 | 16个千兆电口+1个千兆上联光口+1个千兆上联电口，支持POE/POE+供电，最大供电功率180W | 台 | 4 |
| 4 | 24口千兆POE交换机 | 二层非网管交换机，24口/10/100/1000Mbps自适应电口个千兆电口、固化2个SFP千兆光口，支持POE/POE+供电，最大输出功率功率270W | 台 | 1 |
| 5 | 光缆（埋地） | 8芯（电信级） | 米 | 1500 |
| 6 | 存储硬盘 | 容量8T | 块 | 5 |
| 7 | 支架 | 全塑钢 | 个 | 31 |
| 8 | 套管 | 2.0PVC | 米 | 1700 |
| 9 | 光纤收发器 | 单模单纤，千兆20KM，1光口1电口，自带一体化电源 | 对 | 4 |
| 10 | 网线 | 国标超5类网线,0.5mm无氧铜 | 300m/箱 | 14 |
| 11 | 立杆 | 3.5米高 | 个 | 2 |
| 12 | 辅材 | 水晶头、PVC管、跳线、胶布、扎带、接线端子、膨胀螺丝、软管、光纤防水箱等 | 项 | 若干 |

**五、报价要求**

报价唯一，且不超过最高限价。

供应商的报价应当包括满足全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程，所有内容均应以人民币报价。

**六、其他要求**

供应商须对项目现场进行踏勘，费用自理。

现场踏勘联系人：章老师，联系电话：18109645656。

成交人售后服务响应时间：接到报障电话后24小时内抵达现场。成交人软件须免费提供1年升级、维护服务及技术指导培训，能在一周内为客户解决实际技术问题；1年期满后仍需提供软件升级、维护及技术指导培训。质保期内成交人提供的售后及服务，包含使用前的到场设备检测及使用后的维护服务。质保期内成交人提供所投产品的备品、备件做到维护及时以保障学校使用。**此项需提供承诺函。**

供应商须提供产品出厂检验报告、第三方检测报告、产品合格证明、产品说明书等技术文件，所有提交的技术文件资料应齐全有效。

缺陷责任：供应商所供的产品应满足合同及响应文件规定的质量、规格和性能要求。如果产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实产品存在缺陷，应由供应商对产品负责。

淮南职业技术学院春申湖校区监控系统

升级改造项目响应文件

**采购项目：**春申湖校区监控系统升级改造

**采购方式：**公开询价

 供应商： （公章）

编制时间：2025年 月 日

营业执照

### 法人代表授权书或法定代表人身份证明

### 法人代表授权书

淮南职业技术学院：

 （投标人全称）法人代表授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵单位组织的 （项目名称）招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

附：法定代表人（单位负责人）及代理人身份证扫描件。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）身份证 | 法定代表人（单位负责人）身份证 |
| 代理人身份证 | 代理人身份证 |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

委托代理人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

电 话：

电 子 信 箱：

报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌或规格或型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 枪型全彩摄像机 | 400万高清全彩网络POE摄像机，最高分辨率2560\*1440，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 | 台 | 31 |  |  |
| 2 | 8+2口千兆交POE换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联光口，8口支持POE/POE+供电，最大供电功率120W | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 16+2口千兆POE交换机 | 16个千兆电口+1个千兆上联光口+1个千兆上联电口，支持POE/POE+供电，最大供电功率180W | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 24口千兆POE交换机 | 二层非网管交换机，24口/10/100/1000Mbps自适应电口个千兆电口、固化2个SFP千兆光口，支持POE/POE+供电，最大输出功率功率270W | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 光缆（埋地） | 8芯（电信级） | 米 | 1500 |  |  |
| 6 | 存储硬盘 | 容量8T | 块 | 5 |  |  |
| 7 | 支架 | 全塑钢 | 个 | 31 |  |  |
| 8 | 套管 | 2.0PVC | 米 | 1700 |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | 单模单纤，千兆20KM，1光口1电口，自带一体化电源 | 对 | 4 |  |  |
| 10 | 网线 | 国标超5类网线,0.5mm无氧铜 | 300m/箱 | 14 |  |  |
| 11 | 立杆 | 3.5米高 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 辅材 | 水晶头、PVC管、跳线、胶布、扎带、接线端子、膨胀螺丝、软管、光纤防水箱等 | 项 | 若干 |  |  |
| 总计 |  圆整 （小写： 元 ） |

注：报价唯一，且不超过最高限价。

供应商的报价应当包括满足全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程，所有内容均应以人民币报价。

报价联系人： 电话：

报价单位公章： 日期：

投标人不存在不良信用记录承诺函

淮南职业技术学院：

我公司承诺无以下不良信用情形：

（1）被市场监督部门列入严重违法失信企业名单；

（2）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（3）被税务机关列入重大税收违法失信主体的。

本单位对上述内容真实性负责，如有虚假，将承担相应法律责任。

供应商名称：

日期：

业务关联关系承诺函

淮南职业技术学院：

我公司承诺，我方单位负责人与其他参与投标的单位负责人不为同一人，不存在控股、管理关系。

本单位对上述内容真实性负责，如有虚假，将承担相应法律责任。

供应商名称：

日期：

业绩证明材料

需求响应承诺

淮南职业技术学院：

我方郑重承诺如下，完全响应 项目采购需求，确保按照约定的标准及要求完成，确保交付成果符合质量要求。如遇突发情况，将立即启动应急预案，并在（24小时内）向贵方通报处理进展。

若因我方原因未履行承诺，自愿承担一切由我方所造成的后果。

供应商名称：

日期：

供应商需提供的其他证明材料（格式自拟）